1. 영상감시장치, 이노씨앤정보통신, IMS-D01, 방범감시시스템

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

1.2 분류

물품분류번호	물품식별번호	규격명	용도	인도조건
4617162201	23299878	IMS-D01, 방범감시시스템	방범감시시스템	현장설치도

2. 적용자료 및 문서

2.1 한국공업표준규격(KS) 준수

2.2 국내외 표준화기구에서 제정한 권고안 및 표준규격

2.3 정보통신공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

2.4 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙 및 관련 고시

2.5 소프트웨어산업진흥법 및 동 시행령, 동 시행규칙

2.6 전파법 58조 방송통신 기자재등의 적합등록 준수

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	구성품목명	1Set당 자재소요량		주재료 공급자	원산지
			수량	단위
23299878	IMS-D01, 방범감시시스템	FULL HD 가변형 IR돔카메라(200만화소) (MID-0312R)	1	EA	㈜이노씨앤정보통신	대한민국 (직접생산품)
		스위치 허브 (ipTIME H6005)	1	EA	(주)이에프엠네트웍스	중국

3.2 형태

3.3 구성품목별 세부내용

3.3.1 FULL HD 가변형 IR돔카메라(MID-0312R)

3.3.1.1 개요

본 기기는 FULL HD 200만화소 가변형 IR돔카메라(MID-0312R)이다.

3.3.1.2 제원

- 이미지 센서 : 1/2.9" Sony Exmor CMOS 센서

- 해상도 : 1080p/30fps

- 유효 화소수 : 1,985(H) × 1,105(V)

- 최저조도 : 0Lux (IR On)

- S/N 비 : 50dB이상

- 셔터 속도 : 1/30 ~ 1/10,000 sec

- 렌즈 : 가변렌즈, f=3.0mm(wide) ~ 12.0mm(tele)

- IR LED : 고휘도 4개

- 비디오 전송방식 : H.264 High Profile & MJPEG

- 네트워크 LAN 포트 : 이더넷(10/100 Based-T), RJ-45커넥터

- 프로토콜 : HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP,

ICMP, DHCP

- 상기제품 또는 동등이상 제품

3.3.2 스위치 허브(ipTIME H6005 - (주)이에프엠네트웍스)

3.3.2.1 제원

포트수	5Port (Ethernet 5Port)
LAN Interface	5×10/100/1000Mbps Port – 케이블 자동 감지
네트워크 인터페이스	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 기가비트이더넷
최대 소비전력	4.5W
크기	132(W)×75(H)×24(D)
기타	상기제품 또는 동등이상 제품

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

4.1.1.1 FULL HD 가변형 IR돔카메라

- 검사물의 크기 : 생산 납품 수량

- 검사물의 구성방법

1) 카메라의 영상신호를 모니터에 연결

4.1.1.2 스위치 허브

- 검사물의 크기 : 생산 납품 수량

- 검사물의 구성방법 : 카메라 연결 확인

4.1.2 시료의 크기 및 채취 방법

- 샘플검사

4.1.3 검사방법

- 영상출력 : 모니터에 출력되는 영상 확인

4.1 시험방법

시험항목	품질기준	시험방법
외관	스크래치 및 파손	육안검사
영상	영상출력	육안검사
영상전송	H.264/영상크기	소프트웨어/육안검사
전원	입출력/전원	멀티미터검사